АНАЛИЗ

несчастных случаев, происшедших в 2014 году

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о Министерстве труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23.05.2008 № 56, специалисты отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда (далее – отдел охраны труда) принимают участие в деятельности комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве, происшедших у работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Омска.

Специалисты отдела охраны труда в течение 2014 года приняли участие в расследовании 117 несчастных случаев, из них: 78 – с тяжелыми последствиями,
39 – со смертельным исходом.

В 117 несчастных случаях – 111 с одним пострадавшим и 6 групповых, в которых есть 2, 6 и 11 пострадавших.

В 6 групповых несчастных случаях пострадало 25 человек (из них две женщины), 4 случая с тяжелыми последствиями и 2 со смертельным исходом (две женщины, двое мужчин).

Из 117 несчастных случаев 20 связано с падением работников с высоты, что составляет 17,09 % от общего числа несчастных случаев, из них в 4 несчастных случаях работники погибли (10,2 % от всех несчастных случаев со смертельным исходом).

Из 39 несчастных случаев со смертельным исходом 15 связаны с производством (38,5 %) и в 24 несчастных случаях смерть работников наступила вследствие общего заболевания (61,5 %).

В 2013 году несчастные случаи со смертельным исходом, связанные с производством, составили 75,56 % от общего числа несчастных случаев (108).

Возрастная категория пострадавших: до 30 лет – 6,7 % от общего числа пострадавших, от 30 до 40 лет – 16,4 % от общего числа пострадавших, от 40 до 50 лет – 14,9 % от общего числа пострадавших и от 50 до 60 лет – 35 % от общего числа пострадавших.

Пример 1.

*Бригада промышленных альпинистов выполняла ремонт дымовой трубы высотой 60 м. Работники наносили бетонную смесь на внутреннюю поверхность трубы снизу вверх, используя индивидуальную страховочную систему.*

*Объем выполненных работ составлял 95 %, и ремонт производился на высоте 54 м.*

*В целях защиты от падения бетонной смеси на работников, находящихся внизу трубы, и складирования инструмента предусмотрен деревянный настил, подвешенный на четырех грузовых веревках, закрепленных за оголовки трубы.*

*Во время подъема деревянного настила на верхнюю отметку трубы произошел обрыв одной грузовой веревки, настил накренился и альпинист, находившийся на нем, упал вниз.*

*Гибель работника произошла вследствие того, что альпинист отстегнул страховочную систему, находясь на деревянном настиле (нарушение трудовой и производственной дисциплины), а также отсутствия должного контроля со стороны руководителя, ответственного за безопасное проведение работ.*

*По итогам расследования несчастного случая работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, ответственные лица в организации привлечены к дисциплинарной ответственности.*

Пример 2.

*При проведении обкатки воздушного компрессора слесарь по ремонту технологических установок заметил утечку масла и, не убедившись в полной остановке компрессора, попытался убрать ветошью масло из цилиндра.*

*Во время поступательного движения поршня произошло защемление пальцев работника.*

*Тяжелая травма произошла в результате нарушения требований охраны труда (работник не оценил возможный риск), а также неудовлетворительного контроля за проведением работ со стороны мастера.*

*По итогам расследования несчастного случая виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.*

Данные примеры выявляют причины гибели и травматизма работников – неудовлетворительная организация работ, отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных лиц, неприменение работниками средств индивидуальной защиты, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.